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1. [bookmark: _Toc230198058]Основная часть
1.1. [bookmark: _Toc84513398][bookmark: _Toc88055610][bookmark: _Toc230198059]Общие положения
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области (далее – МНГП Сорочинского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Сорочинского муниципального округа Оренбургской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
При разработке МНГП Сорочинского муниципального округа решаются следующие задачи:
1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Сорочинского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Сорочинского муниципального округа;
3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Сорочинского муниципального округа.
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели:
· электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;
· автомобильные дороги местного значения и транспорт;
· физическая культура и массовый спорт;
· образование;
· обращение с твердыми коммунальными отходами;
· предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий;
· отдых и туризм;
· жилищное строительство;
· организация ритуальных услуг;
· культура и искусство;
· благоустройство и озеленение территории;
· связь, общественное питание, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание;
· деятельность органов местного самоуправления муниципального округа.
В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Сорочинского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:
· вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты;
· численность населения населенных пунктов; 
· вид жилой застройки;
· степень благоустройства жилой застройки;
· особенности градостроительного развития территории;
· плотность населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта.
1.2. [bookmark: _Toc84513399][bookmark: _Toc88055611][bookmark: _Toc230198060]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности
1.2.1. [bookmark: _Toc230198061]В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 1.1. Объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	Город Сорочинск
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1350

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление объектами жилой и общественной застройки, социальной инфраструктуры и сферы услуг, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330


Таблица 1.2. Объекты местного значения муниципального округа в области теплоснабжения населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб. м°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [1]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции


Таблица 1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области газоснабжения населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	Город Сорочинск
	180

	
	
	
	
	Сельские населенные пункты
	220

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)


Таблица 1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области водоснабжения населения и водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [1]
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти
2. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта


1.2.2. [bookmark: _Toc499029520][bookmark: _Toc230198062]В области автомобильных дорог местного значения и транспорта
Таблица 1.5. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения муниципального округа в границах населенных пунктов муниципального округа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность улично-дорожной сети в городе Сорочинск, км/кв. км
	Малоэтажная застройка
	8

	
	
	
	Среднеэтажная застройка
	10

	
	
	Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки и полосы для движения велосипедов и СИМ
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Протяженность, километров/кв. километр площади населенного пункта
	При освоении незастроенных территорий, территорий в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории
	По заданию на проектирование

	
	
	
	При условии преобразования застроенных территорий
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы) предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).
2. Велокоммуникации подразделяются:
а) на велосипедные дорожки:
1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м;
2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ;
б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.
3. Организация велосипедных дорожек и полос для движения велосипедов и СИМ осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
4. Устройство велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для движения велосипедов и СИМ осуществляется в составе поперечного профиля автомобильных дорог, включая улицы, в границах территорий функциональных жилых и общественно-деловых зон.
5. В случае примыкания границ указанных функциональных зон к зонам рекреационного назначения устройство велосипедных дорожек и полос для движения велосипедов и СИМ обязательно.
6. В условиях реконструкции улично-дорожной сети на территориях сложившейся застройки допускается организация совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров при наличии соответствующих знаков и разметки.
7. Планировочные решения по формированию инфраструктуры для велосипедного движения и СИМ следует принимать в соответствии с СП 396.1325800.2018


Таблица 1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования парковок
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон

	Парковки (парковочные места) для многоквартирной жилой застройки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 73,2 кв. м жилых помещений [1, 2]
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, минут
	15

	Парковки (парковочные места) для индивидуальной / блокированной жилой застройки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на индивидуальный / блокированный жилой дом
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В пределах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон

	Учреждение органа государственной власти, органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 200-220 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Административно-управленческое учреждение, иностранное представительство, представительство субъекта Российской Федерации, здание и помещение общественной организации, архив и депозитарий
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 100-120 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Коммерческо-деловой центр, офисное здание и помещение, страховая компания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 50-60 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Банк и банковское учреждение, кредитно-финансовое учреждение
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 30-35 кв. м общей площади
	С операционными залами
	1

	
	
	Количество машино-мест на 55-60 кв. м общей площади
	Без операционных залов
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Здание судов общей юрисдикции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 10 сотрудников
	Для личного автотранспорта работников суда
	7

	
	
	Количество машино-мест на 1 судью (с округлением до целого числа)
	Для личного автотранспорта посетителей
	1,4

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Здание и сооружение следственного органа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 3 сотрудников
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Профессиональная образовательная организация, образовательная организация искусств городского значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 2-3 преподавателя
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Центр обучения, самодеятельного творчества, клуб по интересам для взрослых
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Научно-исследовательский и проектный институт
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 140-170 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Производственное здание, коммунально-складской объект, размещаемый в составе многофункциональной зоны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Объект производственного и коммунального назначения, размещаемый на участке территории производственного и промышленно-производственного объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 7-10 чел., работающих в двух смежных сменах
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Магазин-склад (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркет)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 30-35 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Объект торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговый центр, торговый комплекс, супермаркет, универсам, универмаг и другое)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивный, автосалон, мебельный, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирный, книжный и другое)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 60-70 кв. м общей площади
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Рынок постоянный
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 30-40 кв. м общей площади
	Универсальный и непродовольственный рынок
	1

	
	
	Количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади
	Продовольственный и сельскохозяйственный рынок
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Предприятие общественного питания периодического спроса (ресторан, кафе)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 4-5 посадочных мест
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Объект коммунального обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 5-6 единовременных посетителей
	Баня
	1

	
	
	Количество машино-мест на 10-15 кв. м общей площади
	Ателье, фотосалон городского значения, салон-парикмахерская, салон красоты, солярий, салон моды, свадебный салон
	1

	
	
	Количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади
	Салон ритуальных услуг
	1

	
	
	Количество машино-мест на 1-2 рабочих мест приемщика
	Химчистка, прачечная, ремонтная мастерская, специализированный центр по обслуживанию сложной бытовой техники и другое
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Гостиницы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 10 человек персонала
	1

	
	
	Количество машино-мест на 5 номеров
	Категория до категории «три звезды»
	1

	
	
	Количество машино-мест на 3 номера
	Категория до категории «четыре звезды» включительно
	1

	
	
	Количество машино-мест на 2 номера
	Мотель
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Выставочно-музейный комплекс, музей-заповедник, музей, галерея, выставочный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 6-8 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	Здание театрально-зрелищное
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест
	На 10 сотрудников
	1

	
	
	
	На 7 зрительских мест для 1 уровня комфорта [3]
	1

	
	
	
	На 10 зрительских мест для 2 уровня комфорта [3]
	1

	
	
	
	На 12 зрительских мест для 3 уровня комфорта [3]
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Центральная, специальная и специализированная библиотека, интернет-кафе
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 6-8 постоянных мест
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Объект религиозных конфессий (церковь, костел, мечеть, синагога и другое)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 8-10 единовременных посетителей
	1 (но не менее 10 машино-мест на объект)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Досугово-развлекательное учреждение: развлекательный центр, дискотека, зал игровых автоматов, ночной клуб
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 4-7 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Бильярдная, боулинг
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 3-4 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Здание и помещение медицинской организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 100 сотрудников
	Стационары городского, окружного, участкового уровня (больница, диспансер, родильный дом и другое)
	10-12

	
	
	Количество машино-мест на 100 коек
	
	10

	
	
	Количество машино-мест на 100 сотрудников
	Поликлиника, в том числе амбулатория
	10-12

	
	
	Количество машино-мест на 100 посещений
	
	4-6

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Спортивный комплекс и стадион с трибунами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 25-30 мест на трибунах
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	Оздоровительный комплекс (фитнес-клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс (далее - ФОК), спортивный и тренажерный зал)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 25-55 кв. м общей площади
	Комплекс общей площадью менее 1000 кв. м
	1

	
	
	Количество машино-мест на 40-55 кв. м общей площади
	Комплекс общей площадью 1000 кв. м и более
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Муниципальный детский физкультурно-оздоровительный объект локального и районного уровней обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 8-10 единовременных посетителей
	Тренажерный зал площадью 150-500 кв. м
	1

	
	
	Количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	1

	
	
	Количество машино-мест на 5-7 единовременных посетителей
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Специализированный спортивный клуб и комплекс (теннис, конный спорт, горнолыжный центр и другое)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 3-4 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Аквапарк, бассейн
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 5-7 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Каток с искусственным покрытием общей площадью более 3 тыс. кв. метров
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 6-7 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Железнодорожный вокзал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Автовокзал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 10-15 пассажиров в час пик
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Исправительное учреждение и центр уголовно-исполнительной системы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 7-9 человек, работающих в одну смену
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	250

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

	Пляж и парк в зоне отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 15-20 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	Лесопарк и заповедник
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 7-10 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	База кратковременного отдыха (спортивная, лыжная, рыболовная, охотничья и другое)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 10-15 единовременных посетителей
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	Дом отдыха и санаторий, санаторий-профилакторий, база отдыха предприятий и туристическая база
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 3-5 отдыхающих и обслуживающего персонала
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	400

	Предприятие общественного питания, торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 7-10 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	150

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами [4]

	Парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами, % от общего числа парковок
	2026 г.
	4,8

	
	
	
	2027 г.
	6,45

	
	
	
	2028 г.
	7,95

	
	
	
	2029 г.
	11,25

	
	
	
	2030 г.
	15

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, минут
	15

	Машино-места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перево-зящих инвалидов

	Места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	
	
	На автостоянке от 201 до 500 мест включительно
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	
	
	
	При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка
	150

	Примечания:
1. При проектировании объектов нового строительства на застроенной территории базовый показатель делится на поправочные коэффициенты:
· Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории (Кград = 1,15 – для территорий нового строительства; Кград = 0,9 – для реконструируемых территорий; Кград = 1 – для стабилизированных территорий);
· Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта (Кплотн = 1,01 – при высокой плотности; Кплотн = 1,0 – при средней плотности; Кплотн = 0,97 – при низкой плотности) в соответствии с таблицей:
	Наименование планировочной структуры
	Плотность населения (человек/гектар

	
	низкая
	средняя
	высокая

	Жилой район
	до 140
	141-250
	свыше 250

	Жилой микрорайон
	до 180
	181-300
	свыше 300

	Жилой квартал
	до 220
	221-370
	свыше 370


2. При отсутствии документации по планировке территории базовый показатель делится на поправочные коэффициенты:
· Ксэр – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования (Ксэр=1 для Сорочинского муниципального округа);
· Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории;
· Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения.
3. Уровень комфорта театрально-зрелищных зданий определяется по таблице:
	Уровень комфорта
	Театральные залы, кв. м на 1 зрителя
	Кинозалы, кв. м на 1 зрителя
	Концертные залы, кв. м на 1 зрителя

	
	Камерные и малые
	Прочие
	
	

	1
	1,0
	0,7
	1,2
	0,8

	2
	0,9
	0,6
	1,0
	0,6

	3
	0,8
	0,6
	1,0
	0,6


4. Показатели установлены в целях содействия реализации положений Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 2290-р, в соответствии с методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р


Таблица 1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования велопарковок и парковок СИМ
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Велопарковки и парковки СИМ для нежилой застройки

	Автовокзал, железнодорожный вокзал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 200 посетителей в день, включая сотрудников
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Здание и помещение административно-управленческого учреждения, общественной организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 20 посетителей в день, включая сотрудников
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Образовательная организация дополнительного образования детей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 25 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Образовательная организация, реализующая программы высшего образования, научно-исследовательский и проектный институт
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 20 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Медицинская организация
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 посетителей в день, включая сотрудников
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Бизнес-центр, офис, торговый центр и рынок, торговое заведение и заведение общественного питания (вне торгового центра), магазин
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 50 посетителей в день, включая сотрудников
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Оздоровительный комплекс (фитнес-центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный и тренажерный зал), культурно-досуговое учреждение
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 15 посетителей в день, включая сотрудников
	Для велосипедного транспорта
	1

	
	
	
	Для СИМ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров от входа в учреждение
	15

	Примечания:
1. Минимальное количество велостоек на велопарковке и мест для парковки СИМ – не менее 2 единиц.
2. Велопарковки и парковки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
3. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов


Таблица 1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расстояния между остановочными пунктами, метров
	На застроенных территориях
	400

	
	
	
	В пределах центральной части города Сорочинск
	300

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность от границ участков объектов до остановочных пунктов, метров
	Многоквартирный дом
	400

	
	
	
	Индивидуальный жилой дом
	700

	
	
	
	Объекты торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более
	400

	
	
	
	Поликлиники и медицинские организации стационарного типа, отделения социального обслуживания граждан
	150

	
	
	
	Терминалы внешнего транспорта
	300

	Примечание:
1. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать согласно СП 396.1325800.2018


1.2.3. [bookmark: _Toc230198063]В области физической культуры и массового спорта
Таблица 1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты спорта, массового спорта и физической культуры [1]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Здания и сооружения для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта

	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	1,1

	
	
	Площадь территории, кв. м на 1000 чел.
	1565,3

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Спортивные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов, кв. м на 1000 чел.
	280

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Здания и сооружения для проведения на территории муниципального округа официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

	Стадион
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	Город Сорочинск
	1

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. 
	Город Сорочинск
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Плавательные бассейны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 20000 чел.
	1

	
	
	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.
	17,3

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Город Сорочинск
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,46

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях следует учитывать сооружения регионального значения (при наличии).
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
4. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
5. Рекомендации для размещения на территории города Сорочинск объектов спортивной инфраструктуры (численность населения от 5000 до 30000 чел.):
· Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; стадион, ледовый каток, крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
6. Рекомендации для размещения на территории сельских населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры (в зависимости от численности населенного пункта):
· от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;
· от 500 до 5000 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом


1.2.4. [bookmark: _Toc230198064]В области образования
Таблица 1.10
Таблица 1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	Город Сорочинск
	50

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	52

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	В малоэтажной застройке
	500

	
	
	
	В многоэтажной застройке
	800

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	Город Сорочинск
	144

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	168

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	В малоэтажной застройке
	500

	
	
	
	В многоэтажной застройке
	800

	
	
	Транспортная доступность, минут [1]
	1 ступень образования (1-4 классы)
	15

	
	
	
	2-3 ступени образования (5-11 классы)
	50

	Образовательные организации дополнительного образования детей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел. [4]
	Город Сорочинск
	127

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	145

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	1500

	
	
	Транспортная доступность, минут
	30

	Примечания:
1. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора при перевозке на школьном автобусе или до остановки общественного транспорта – не более 500 м, для сельских районов – не более 1000 м.
2. Расчетный показатель пешеходной доступности применяется в метрах или в минутах исходя из конфигурации планировочной структуры квартала с учетом особенностей территории – рельефа, естественных преград, застройки и иных подобных особенностей территории.
3. В стесненных условиях жилой застройки и при отсутствии территориальных ресурсов дошкольные образовательные организации допускается размещать во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.
4. В городе Сорочинск рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)


1.2.5. [bookmark: OLE_LINK217][bookmark: _Toc498361752][bookmark: OLE_LINK792][bookmark: OLE_LINK793][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK822][bookmark: OLE_LINK823][bookmark: OLE_LINK790][bookmark: OLE_LINK791][bookmark: _Toc230198065][bookmark: _Hlk178690921]В области обращения с твердыми коммунальными отходами
Таблица 1.11. Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя
	

	Объекты накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) [1]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество ТКО для многоквартирных жилых домов, кг в год на 1 проживающего
	Город Сорочинск
	283,2
	

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	220,8
	

	
	
	Количество ТКО для индивидуальных жилых домов, кг в год на 1 проживающего
	Город Сорочинск
	330,0
	

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	250,8
	

	
	
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел.
	0,03 [2, 3]
	

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, метров
	100 [4, 5]
	

	Примечания:
1. Объекты размещения ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритного мусора.
3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.
4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городе Сорочинск – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.
5. В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров; до территорий медицинских организаций – не менее 10 метров


1.2.6. [bookmark: _Toc230198069][bookmark: _Toc230198066]В области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий
Таблица 1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), %
	95

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, %
	80

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


1.2.7. В области отдыха и туризма
Таблица 1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области отдыха и туризма
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Средства размещения, подлежащие классификации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов
	По заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка, кв. м на 1 место
	Гостиницы при числе мест от 25 до 100
	55

	
	
	
	Гостиницы при числе мест от 100 до 500
	30

	
	
	
	Отели
	65

	
	
	
	Мотели
	75

	
	
	
	Пансионаты
	120

	
	
	
	Базы отдыха
	140

	
	
	
	Туристские базы
	95

	
	
	
	Глэмпинги
	135

	
	
	
	Кемпинги
	135

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты отдыха и оздоровления детей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов
	По заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка, кв. м на 1 место
	Детские оздоровительные лагеря
	150

	
	
	
	Детские оздоровительные лагеря для старшеклассников
	175

	
	
	
	Дачи дошкольных учреждений
	120

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Пляжи, купальни
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь береговой зоны, кв. м на 1 посетителя
	Речной, озерный пляж
	5

	
	
	
	Детский
	4

	
	
	Площадь акватории в месте купания, кв. м на купающегося
	Проточный водоем
	5

	
	
	
	Непроточный водоем
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество приборов, ед. на 500 чел. – посетителей общественных пространств
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	750


1.2.8. В области жилищного строительства
Таблица 1.14. Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный жилой фонд
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека
	В соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа

	
	
	Жилищная обеспеченность в зависимости от вида модели городской среды, кв. м/чел.
	Центральная модель
	35

	
	
	
	Среднеэтажная модель
	40

	
	
	
	Малоэтажная модель
	50

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


1.2.9. [bookmark: _Toc230198067]В области организации ритуальных услуг
Таблица 1.15. Объекты местного значения муниципального округа в области организации ритуальных услуг
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Места погребения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел.
	0,24

	
	
	Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел.
	0,02

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Организации ритуального обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


1.2.10. В области культуры и искусства
Таблица 1.16. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры и искусства
	[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK377]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	Город Сорочинск
	2

	
	
	
	Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел.
	1 [1]

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Город Сорочинск
	30

	
	
	
	Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел.
	30

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	Город Сорочинск
	1

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Город Сорочинск
	30

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	Краеведческий музей 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на муниципальный округ
	1 (в городе Сорочинск)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (личным транспортом), мин.
	60

	Учреждение клубного типа / дом культуры / передвижной многофункциональный культурный центр / сельский клуб
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	Город Сорочинск
	2

	
	
	
	Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел.
	1 [2]

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	45

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Город Сорочинск
	30

	
	
	
	Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел.
	30

	Кинозалы и кинотеатры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест в кинозалах и кинотеатрах на 1000 чел.
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	30

	Примечания:
1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа, учреждение клубного типа может быть заменено на обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром


1.2.11. В области благоустройства и озеленения территории
Таблица 1.17. Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства территории
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Элементы благоустройства жилого микрорайона
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)
	0,4

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой взрослого населения
	0,5

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1

	
	
	
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	0,03

	
	
	Площадь территории, кв. м на жилой микрорайон
	Площадки для выгула собак [1]
	400

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность
	В пределах жилого микрорайона

	Примечание:
1. Проектирование площадок для собак (игровых площадок для собак, мест для выгула собак) осуществляется с учетом требований, установленных ГОСТ Р 72372-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками».


Таблица 1.18. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории 
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел. [1]
	Город Сорочинск [2]
	Для территорий нового строительства
	9,2

	
	
	
	
	Для стабилизированных территорий
	8

	
	
	
	
	Для реконструируемых территорий
	7,2

	
	
	
	Сельские населенные пункты [2]
	Для территорий нового строительства
	13,8

	
	
	
	
	Для стабилизированных территорий
	12

	
	
	
	
	Для реконструируемых территорий
	10,8

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	Для городских парков
	30

	
	
	
	Для районных парков
	20

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Город Сорочинск
	Для многоэтажной застройки
	400

	
	
	
	
	Для малоэтажной застройки
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	800

	Примечания:
1. К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематический), скверы, бульвары, сады, набережные.
2. Показатели приведены для средней плотности населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта, согласно таблице:
	Наименование планировочной структуры
	Плотность населения, чел./га

	Жилой район
	До 140
	141-250
	Свыше 250

	Жилой микрорайон
	До 180
	181-300
	Свыше 300

	Жилой квартал
	До 220
	221-370
	Свыше 370


При высокой плотности населения планировочной структуры на территории населенного пункта расчетный показатель следует умножить на 1,01; при низкой плотности – на 0,97


1.2.12. [bookmark: _Toc230198071]В области обеспечения связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания
Таблица 1.19. Объекты в области почтовой связи
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Отделения почтовой связи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на населенный пункт
	Город Сорочинск
	1 на 6000 чел.

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на 5000 чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, км
	Город Сорочинск
	1,5

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	10


Таблица 1.20. Объекты в области общественного питания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	Город Сорочинск
	40 (8) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	40

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	30

	
	
	Пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня, метров
	Город Сорочинск, среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	Город Сорочинск, малоэтажная, индивидуальная жилая застройка
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Примечание:
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания для размещения в микрорайоне или жилом районе


Таблица 1.21. Объекты в области торговли
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Стационарные торговые объекты
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	Всего
	117

	
	
	
	В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	53

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	30

	
	
	Пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня, метров
	Город Сорочинск, среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	Город Сорочинск, малоэтажная, индивидуальная жилая застройка
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Прочие торговые объекты
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	Нестационарные торговые объекты
	24

	
	
	
	Торговые объекты по продаже периодической печатной продукции
	18

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Ярмарки и розничные рынки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед.
	2

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Пункты выдачи товаров интернет-магазинов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь, кв. м на 1000 чел.
	30

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Многоквартирная жилая застройка
	500

	
	
	
	Индивидуальная жилая застройка
	1500


Таблица 1.22. Объекты в области бытового и коммунального обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, мастерские и др.)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1000 чел.
	Город Сорочинск
	9 (2) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Город Сорочинск, среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	Город Сорочинск, малоэтажная, индивидуальная жилая застройка
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Город Сорочинск
	5

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Жилищно-эксплуатационные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на микрорайон с населением до 20 000 чел.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	3000

	Примечание:
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий бытового и коммунального обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе



1.2.13. В области деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Таблица 1.23. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
	[bookmark: OLE_LINK969][bookmark: OLE_LINK970]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Параметр обеспеченности, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	
	Площадь хранения, кв. м на 1000 единиц хранения
	2,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.24. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	1 на административный участок [1]

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус доступности, км
	Город Сорочинск
	1,5

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	Примечание:
1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек


1.3. [bookmark: _Toc230198072]Приложения к основной части
1.3.1. [bookmark: _Toc84513417][bookmark: _Toc230198073]Перечень нормативно-правовых актов и иных документов
Федеральные законы
1. [bookmark: _Hlk144132977][bookmark: _Toc490405857]Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026).
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025).
3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 15.12.2025).
4. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Иные нормативные акты Российской Федерации
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».
6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).
7. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).
8. Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».
9. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
10. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
11. Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Нормативные акты Оренбургской области
12. [bookmark: _Hlk233621103][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (ред. от 24.03.2026).
13. Закон Оренбургской области от 15.09.2008 № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» (ред. от 06.05.2026).
14. Закон Оренбургской области от 15.12.2014 № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск» (ред. от 12.11.2015).
15. Закон Оренбургской области от 23.09.2024 № 1205/499-VII-ОЗ «О наделении статусом муниципального округа отдельных городских округов Оренбургской области и внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав».
16. Постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» (ред. 09.09.2025).
17. Постановление Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадью торговых объектов» (ред. от 30.10.2024).
18. Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 06.12.2019 № 606 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области» (ред. от 24.11.2025).
19. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 29.11.2022 № 257-н «О нормативах накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области».
Нормативные акты Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
20. Устав Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (принят решением Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области от 26.11.2024 № 382, ред. от 28.04.2025).
21. Постановление Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.05.2016 № 761-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сорочинского городского округа до 2020 года и на период до 2030 года».
[bookmark: _Toc529548351]Своды правил по проектированию и строительству
22. [bookmark: _Toc28011225]СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 28.11.2025).
23. [bookmark: _Hlk51951211]СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 28.11.2025).
24. СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий. СНИП  СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр).
25. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782, ред. от 07.12.2021).
26. [bookmark: _Hlk180487776]СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).
27. СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр, ред. от 27.12.2024).
28. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 27.12.2024).
29. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).
30. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).
Иные документы 
31. [bookmark: _Toc489889957][bookmark: _Toc491920230][bookmark: _Toc84513418][bookmark: _Toc88055626]СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 12.02.2026).
1.3.2. [bookmark: _Toc230198074]Список терминов и определений
Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения. 
Велокоммуникации – коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Велосипедная дорожка (далее также – велодорожка) – обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Велосипедная полоса – полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.
Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
[bookmark: OLE_LINK249][bookmark: OLE_LINK250]Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 
Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.
Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
Пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.
Радиус доступности – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.
Средство индивидуальной мобильности – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).
[bookmark: _Hlk233622002]Территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность) 
Территориально-пространственная организация – понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы муниципальных образований. 
Улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
1.3.3. [bookmark: _Toc84513419][bookmark: _Toc88055627][bookmark: _Toc230198075]Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Сорочинского муниципального округа Оренбургской области применяются следующие сокращения:
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;
[bookmark: _Hlk216205393]РНГП Оренбургской области – региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области, утвержденные постановлением Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп (ред. 09.09.2025);
СИМ – средство индивидуальной мобильности;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ТПО – территориально-пространственная организация;
УДС – улично-дорожная сеть;
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.
.

2. [bookmark: _Toc230198076]Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
2.1. [bookmark: _Toc230198077]Результаты анализа территориальных особенностей Сорочинского муниципального округа, влияющих на установление расчетных показателей
[bookmark: _Hlk216205440]В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
[bookmark: _Hlk52372125]2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Сорочинского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 
2.1.1. [bookmark: _Toc84513422][bookmark: _Toc88055630][bookmark: _Toc230198078]Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования
[bookmark: _Hlk233619591]Сорочинский муниципальный округ – муниципальное образование в Оренбургской области со статусом муниципального округа в соответствии с Законом Оренбургской области Законом Оренбургской области от 23.09.2024 № 1205/499-VII-ОЗ «О наделении статусом муниципального округа отдельных городских округов Оренбургской области и внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав».
Границы муниципального округа установлены Законом Оренбургской области от 15.12.2014 № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск».
В состав территории Сорочинского муниципального округа входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Сорочинск;
2) сельские населенные пункты: село Баклановка, село Березовка, село Ивановка, село Янтарное, село Бурдыгино, поселок Кленовый, село Надежденка, поселок Войковский, поселок Сборовский, село Спасское, село Новобелогорка, село Покровка, село Гамалеевка, поселок Гамалеевка-1, поселок Новопокровка, село Матвеевка, село Алексеевка, поселок Медведка, село Михайловка Первая, село Михайловка Вторая, село Ивановка Вторая, село Каменка, село Николаевка, село Уран, село Никольское, село Первокрасное, село Малаховка, село Пронькино, село Маховка, село Сарабкино, поселок Чесноковка, поселок Родинский, поселок Слободка, поселок Рощино, село Романовка, поселок Октябрьский, поселок Новый, село Толкаевка, село Федоровка, село Троицкое.  
Административным центром Сорочинского муниципального округа является город Сорочинск.
Город Сорочинск по численности населения относится к малым городам (в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2026).
Характеристика Сорочинского муниципального округа Оренбургской области представлена в таблице 2.1.
[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK292]Таблица 2.1. Характеристика Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (по данным статистики на начало 2025 года)
	Муниципальное образование
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	[bookmark: _Hlk467614988]Сорочинский муниципальный округ
	41
	39392
	2819,08
	14,0


[bookmark: _Hlk466622162][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297]Численность населения Сорочинского муниципального округа на начало 2025 года составляла 39392 чел. в том числе численность городского населения 27686 чел., численность сельского населения 11706 чел. 
Плотность населения муниципального округа на начало 2025 года составляла 14,0 чел. на кв. км. Согласно приложению В РНГП Оренбургской области, Сорочинский муниципальный округ по плотности населения относится к группе «В» – низкая плотность (от 0 до 100 чел./кв. км).
Численность населения Сорочинского муниципального округа (до 2025 года Сорочинского городского округа) менялась незначительно (рисунок 2.1). С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 73 чел. или 0,2%.
[image: ]
[bookmark: _Hlk171672900]Рисунок 2.1. Динамика численности населения Сорочинского муниципального округа Оренбургской области в 2020-2025 гг. (данные по численности населения Сорочинского городского округа)
Группы населенных пунктов Сорочинского муниципального округа области в зависимости от численности населения в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2026 представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Группы населенных пунктов Сорочинского муниципального округа Оренбургской области в зависимости от численности населения
	Группы населенных пунктов
	Городской населенный пункты
	Сельские населенные пункты

	Большие
	
	От 1000 до 5000 чел. включительно

	Средние
	
	От 200 до 1000 чел. включительно

	Малые
	До 50 тыс. чел. (город Сорочинск)
	От 50 до 200 чел. включительно


Возрастная структура населения Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (на основе данных статистики по Сорочинскому городскому округу на начало 2024 года) отражена в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Возрастная структура населения Сорочинского муниципального округа Оренбургской области (по данным статистики на начало 2024 года)
	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего
	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего

	0
	251
	90
	341
	30-34
	2011
	356
	2367

	1-2
	438
	231
	669
	35-39
	2680
	635
	3315

	3
	241
	128
	369
	40-44
	2491
	789
	3280

	4
	261
	103
	364
	45-49
	2070
	827
	2897

	5-6
	571
	248
	819
	50-54
	1741
	754
	2495

	7
	343
	148
	491
	55-59
	1632
	941
	2573

	8-15
	2987
	1558
	4545
	60-64
	1947
	1058
	3005

	16
	323
	124
	447
	65-69
	1808
	880
	2688

	17
	248
	140
	388
	70 и старше
	2489
	1303
	3792

	18
	242
	96
	338
	моложе трудоспособного возраста
	5092
	2506
	7598

	19
	249
	162
	411
	трудоспособный возраст
	16660
	6297
	22957

	20-24
	1513
	732
	2245
	старше трудоспособного возраста
	6122
	3168
	9290

	25-29
	1338
	668
	2006
	Всего
	27874
	11971
	39845


Возрастная структура населения Сорочинского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Сорочинского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (23% и 19% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.
По внутренней территориально-пространственной организации (приложение Г РНГП Оренбургской области) Сорочинский муниципальный округ относится к группе «Б» – нормальная ТПО (от 31 до 90 мин. включительно).
По уровню социально-экономического развития (приложение Д РНГП Оренбургской области) Сорочинский муниципальный округ относится к группе «В» – остальные.
2.1.2. [bookmark: _Toc122281675][bookmark: _Toc145926134][bookmark: _Toc146292293][bookmark: _Toc167962886][bookmark: _Toc178700111][bookmark: _Toc181793017][bookmark: _Toc215335375]Стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по ее реализации
[bookmark: _Hlk233619655]Основным документом комплексного социально-экономического развития Сорочинского муниципального округа является Стратегия социально-экономического развития Сорочинского городского округа до 2020 года и на период до 2030 года (далее также – Стратегия Сорочинского муниципального округа), утвержденная постановлением Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.05.2016 № 761-п.
Главная стратегическая цель развития Сорочинского муниципального округа – стабильное социально-экономическое развитие Сорочинского муниципального округа в целях повышения уровня и улучшения качества жизни каждого жителя.
Стратегические направления развития Сорочинского муниципального округа:
1. Поддержка сложившихся и развитие новых отраслей экономики, рост бюджетного потенциала Сорочинского городского округа.
2. Укрепление имиджа Сорочинского муниципального округа, как территории, привлекательной для инвесторов, проживания и отдыха.
3. Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и его социальной защищенности.
Основные показатели Стратегии Сорочинского муниципального округа, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Основные показатели Стратегии социально-экономического развития Сорочинского городского округа до 2020 года и на период до 2030 года, влияющие на установление показателей МНГП
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2030 год

	Численность постоянного населения муниципального образования
	Тыс. человек
	42,5

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	Кв.м. на чел.
	33,0

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	15,0

	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа
	%
	0,0

	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	70,0

	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	%
	0,0

	Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности, процентов:
	
	

	спортивными залами
	%
	сохранение уровня (109,6)

	плавательными бассейнами
	%
	0

	плоскостными спортивными сооружениями
	%
	60,0

	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
	%
	40,0

	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, процентов:
	
	

	клубами и учреждениями клубного типа
	%
	сохранение уровня (200,0)

	библиотеками
	%
	сохранение уровня (100,0)

	парками культуры и отдыха
	%
	50,0


2.1.3. [bookmark: _Hlk179800619][bookmark: _Hlk143879428][bookmark: _Toc490569814][bookmark: _Toc498871944][bookmark: _Toc230198079]Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования
В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
[bookmark: _Hlk233618479]Перечень объектов местного значения Сорочинского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:
· статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025) (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
· [bookmark: _Hlk98758320][bookmark: _Hlk233618397][bookmark: _Hlk233618417]части 4 статьи 2.1 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (ред. от 24.03.2026) (далее – Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ);
· [bookmark: _Hlk88568571]Устава Сорочинского муниципального округа Оренбургской области.
[bookmark: _Hlk216205904]В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам местного значения муниципального округа отнесены объекты в следующих областях:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
[bookmark: _Hlk235371373][bookmark: _Hlk233618703]В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Сорочинского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым частью 4 статьи 2.1 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обращение с твердыми коммунальными отходами;
4) предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидация их последствий;
5) отдых и туризм;
6) жилищное строительство и комплексное развитие территории;
7) организация ритуальных услуг;
8) промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и коммунально-складское хозяйство;
9) культура и искусство;
10) благоустройство и озеленение территории муниципального округа, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов;
11) обеспечение связью, общественное питание, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание;
12) деятельность органов местного самоуправления муниципального округа.
Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения муниципального округа, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области.
[bookmark: _Hlk235371396]Согласно Приложения 3 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ перечень объектов местного значения муниципального округа включает в себя:
1. Виды объектов местного значения муниципального округа в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального округа:
· остановки общественного транспорта;
· автобусные парки;
· автомобильные дороги местного значения муниципального округа в границах населенных пунктов муниципального округа и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения);
· объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания, подобные объекты).
2. Виды объектов местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий:
· объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта муниципального округа;
· объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований;
· территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. К видам объектов местного значения муниципального округа в области образования относятся объекты, предназначенные для размещения, либо объекты, в которых размещены:
· дошкольные образовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов Оренбургской области);
· общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и муниципальных районов Оренбургской области);
· образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и муниципальных районов Оренбургской области);
негосударственные организации высшего образования.
4. Виды объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма:
· здания и сооружения для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
· здания и сооружения для проведения на территории муниципального округа официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
· туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана муниципального округа;
· пляжи, купальни, набережные, аквапарки, парки развлечений, зоопарки;
· объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах муниципального округа.
5. Виды объектов местного значения муниципального округа в области жилищного строительства и комплексного развития территории:
· муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный;
· территория, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее комплексном развитии.
6. Виды объектов местного значения муниципального округа в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами:
· объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, не относящиеся к объектам федерального значения, объектам регионального значения, объектам местного значения муниципального района;
· объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа.
7. Виды объектов местного значения муниципального округа в области организации ритуальных услуг:
· места погребения;
· здания и сооружения организаций ритуального обслуживания.
8. Виды объектов местного значения муниципального округа в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства:
· промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности муниципального округа, или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления муниципального округа;
· промысловые трубопроводы (газопроводы-шлейфы, газосборные коллекторы, метанолопроводы, ингибиторопроводы) диаметром не менее 219 мм, рабочим давлением не выше 1,2 мПа, размещаемые на территории одного муниципального округа;
· гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, относящиеся к муниципальной собственности;
· логистические центры, комплексы, складские территории, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана муниципального округа;
· особые экономические зоны.
9. Виды объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства:
· объекты культурного наследия местного (муниципального) значения муниципального округа и их территории;
· Дома культуры, кинотеатры, центры досуга населения, библиотеки;
· парки культуры и отдыха;
· музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов.
10. Виды объектов местного значения муниципального округа в области благоустройства и озеленения территории муниципального округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов:
· лесничества, расположенные на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса;
· парки, скверы, бульвары в границах населенных пунктов муниципального округа;
· особо охраняемые территории местного значения, находящиеся на территории муниципального округа;
11. Виды объектов местного значения муниципального округа в области обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания:
· здания и сооружения, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана муниципального округа, в том числе:
· объекты, предназначенные для предоставления услуг связи;
· объекты торговли;
· предприятия общественного питания;
· рыночные комплексы;
· предприятия бытового обслуживания;
· предприятия коммунального обслуживания (химчистки, прачечные, бани), относящиеся к муниципальной собственности муниципального округа.
12. Виды объектов местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления:
· здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального округа.
13. Зоны с особыми условиями использования территорий.
Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с Уставом Сорочинского муниципального округа Оренбургской области. 
2.2. [bookmark: _Toc230198080]Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
2.2.1. [bookmark: _Toc230198081]В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 2.5. Объекты местного значения муниципального округа в области электро- и газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с таблицей Г.1 приложения Г СП 42.13330.2026, с учетом дифференции городского населенного пункта (город Сорочинск – малый город)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


2.2.2. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: _Toc230198082]В области автомобильных дорог местного значения и транспорта
Таблица 2.6. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения муниципального округа в границах населенных пунктов муниципального округа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимальная плотность улично-дорожной сети в городе Сорочинск принята согласно таблице 5.1 СП 531.1325800.2024 (8 км/кв. км для малоэтажной застройки и 10 км/кв. км для среднеэтажной застройки).
Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки и полосы для движения велосипедов и СИМ
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Согласно примечанию 1 к таблице 24 РНГП Оренбургской области расчетный показатель минимальной обеспеченности велосипедными дорожками и полосами для движения велосипедов и СИМ устанавливается только для города Оренбург, города Орск и Соль-Илецкого муниципального округа. Для Сорочинского муниципального округа показатель принимается по заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.7. Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования парковок
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест для жилой застройки установлено расчетным путем.
В соответствии с таблицей 21 РНГП Оренбургской области необходимо 1 парковочное место на расчетную единицу Р кв. м жилых помещений.
Расчетная единица Р базового показателя рассчитывается по формуле: Р = 1000/А * О, где
Р – количество кв. метров общей площади жилого помещения на 1 парковочное место;
А – количество автомобилей на 1000 жителей;
О – целевой показатель обеспеченности кв. м на 1 человека, принимается равным 33 кв. м на 1 человека.
Данные о фактическом количестве автомобилей на 1000 жителей или аналогичном целевом показателе в Стратегии Сорочинского муниципального округа отсутствуют, поэтому в качестве показателя А применяется средний показатель по Калининградской области: 450,5 автомобилей на 1000 чел. (по данным Росстата на начало 2025 года).
Расчетная единица Р:
Р=1000/450,5*33=73,2 кв. м жилых помещений. 
Таким образом, принимается показатель: не менее 1 парковочного места на 73,2 кв. м жилых помещений.
Для территорий индивидуальной/блокированной жилой застройки размещение парковок (парковочных мест) предусматривается из расчета 1 машино-место для стоянки (хранения) личного транспорта в пределах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 21 РНГП Оренбургской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 21 РНГП Оренбургской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 21 РНГП Оренбургской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 21 РНГП Оренбургской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 21 РНГП Оренбургской области

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей устанавливается в процентах от общего количества парковок в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р, с учетом таблицы 21 РНГП Оренбургской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 21 РНГП Оренбургской области

	Машино-места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	[bookmark: _Hlk51952327]Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов принято в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020


Таблица 2.8. Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования велопарковок и парковок СИМ
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Велопарковки и парковки СИМ для нежилой застройки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 25 РНГП Оренбургской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 25 РНГП Оренбургской области


Таблица 2.9. Объекты местного значения муниципального округа в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее одной остановки общественного автомобильного транспорта на застроенных территориях на каждые 400 м протяженности сети, 300 метров в пределах центральной части города Сорочинск принято в соответствии с пунктом 6.9 СП 396.1325800.2018

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность от границ участков объектов до остановочных пунктов установлена в соответствии с таблицей 8.12 СП 42.13330.2026 (показатель для субъектов РФ с особыми природно-климатическими условиями, к которым относится Оренбургская область)


2.2.3. [bookmark: _Toc230198083]В области физической культуры и массового спорта
Таблица 2.10. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты спорта, массового спорта и физической культуры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020).
Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
При выборе видов объектов спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенных пунктов следует учитывать рекомендации приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649).
При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) 

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Здания и сооружения для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта

	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 в расчете на 1000 человек (110 объектов на 100 000 чел. или 1,1 объектов на 1000 чел.).
Норма обеспеченности площадью плоскостных спортивных сооружений принята в соответствии с пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в размере 1565,3 кв. м на 1000 чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Спортивные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 в расчете на 1000 человек (59 объектов на 100 000 чел. или 0,59 объектов на 1000 чел.).
Норма обеспеченности площадью пола спортивного зала принята в соответствии с пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в размере 280 кв. м на 1000 чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 в расчете на 1000 человек (227 объектов на 100 000 чел. или 2,27 объектов на 1000 чел.)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Здания и сооружения для проведения на территории муниципального округа официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

	Стадион
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с пунктом 2 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов – от 5000 до 30 000 и выше человек.
В городе Сорочинск, численность которого превышает 5000 чел., рекомендовано размещение стадиона

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для города Сорочинск и 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 58 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Плавательные бассейны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 в расчете на 1000 человек (5 объектов на 100 000 чел. или 1 объект на 20000 чел.).
Норма обеспеченности площадью зеркала воды принята в соответствии с пунктом 61 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в размере 17,3 кв. м на 1000 чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для города Сорочинск и 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 61 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 62 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в расчете на 1000 человек (46 объектов на 100 000 чел. или 0,46 объектов на 1000 чел.)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


2.2.4. [bookmark: _Toc230198084]В области образования
Таблица 2.11. Объекты местного значения муниципального округа в области образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	[bookmark: OLE_LINK365]Количество мест в дошкольных образовательных организациях определено расчетным путем согласно методике согласно приложению 7 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.
При определении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования использовались данные о возрастной структуре населения Сорочинского муниципального округа по состоянию на начало 2024 года (таблица 2.2).
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:
Qmin(дошк)=N3-7*k1+N0-3*k2,
где:
Qmin(дошк) – общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;
N3-7 – численность детей в возрасте 3-7 лет;
k1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2026 (пункт 1 таблицы Л.1 приложения Л), принимается k1=0,85;
N0-3 – численность детей в возрасте 0-3 лет;
k2 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Принимается k2=0,2.
Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях города Сорочинск составляет:
Qmin(дошк)гор=(1416*0,85+930*0,2)/27874*1000=50 мест на 1000 чел. 
Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов Сорочинского муниципального округа составляет:
Qmin(дошк)сел=(627*0,85+449*0,2)/11971*1000=52 места на 1000 чел. 
[bookmark: OLE_LINK429]Минимальный удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О Методических рекомендациях» (ред. от 08.08.2016) (далее – письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно таблице 23 РНГП Оренбургской области

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем согласно методике согласно приложению 7 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в общеобразовательных организациях определяется по формуле:
Qmin(школ)=N7-16*k3+N17-18*k4,
где:
Qmin(школ) – общее минимальное количество мест в общеобразовательных организациях;
N7-16 – численность детей в возрасте 7-16 лет;
k3 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в общеобразовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2026 (пункт 2 таблицы Л.1 приложения Л), принимается k3=1,0;
N17-18 – численность детей в возрасте 17-18 лет;
k4 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в общеобразовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций пункта 2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026, принимается k4=0,75.
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях города Сорочинск:
Qmin(школ)гор= (3653*1,0+490*0,75)/27874*1000=144 места на 1000 чел.
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов Сорочинского муниципального округа:
Qmin(школ)сел= (1830*1,0+236*0,75)/11971*1000=168 мест на 1000 чел.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно таблице 23 РНГП Оренбургской области

	Образовательные организации дополнительного образования детей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест).
Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городе Сорочинск:
4714*0,75/27874=127 мест на 1000 чел.
Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах Сорочинского муниципального округа:
2314*0,75/11971=145 мест на 1000 чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно таблице 23 РНГП Оренбургской области


2.2.5. [bookmark: _Toc498361768][bookmark: _Toc230198085]В области обращения с твердыми коммунальными отходами
Таблица 2.12. Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Объекты накопления твердых коммунальных отходов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Нормы накопления ТКО приняты в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области, утвержденными приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 29.11.2022 № 257-н.
Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21


2.2.6. [bookmark: _Toc230198089]В области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий
Таблица 2.13. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа и ликвидации их последствий
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается по решению органов местного самоуправления в соответствии со статьей 7 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Не менее 1 объекта на муниципальный округ (для муниципального округа с численностью населения более 10000 чел.) принято в соответствии с приложением 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	[bookmark: _Hlk146889486]Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


2.2.7. В области отдыха и туризма
Таблица 2.14. Объекты местного значения муниципального округа в области отдыха и туризма
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Средства размещения, подлежащие классификации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов по заданию на проектирование, размер земельного участка на 1 место для различных средств размещения, подлежащих классификации (гостиниц, баз отдыха) приняты согласно строкам 8-10 таблице М.1 приложения М СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты отдыха и оздоровления детей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов по заданию на проектирование, размер земельного участка на 1 место для объектов отдыха и оздоровления приняты согласно строкам 11-13 таблице М.1 приложения М СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Пляжи, купальни
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь береговой зоны и площадь акватории в месте купания приняты в соответствии с пунктом 7 таблицы М.1 приложения М СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов установлено согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71: 1 объект на 500 чел. – посетителей общественных пространств

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 750 м установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71


2.2.8. [bookmark: _Toc230198086]В области жилищного строительства
Таблица 2.15. Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Муниципальный жилой фонд
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления Сорочинского муниципального округа.
Жилищная обеспеченность с в зависимости от модели городской среды принята согласно таблице Ж.1 приложения Ж СП 531.1325800.2024

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


2.2.9. [bookmark: _Toc230198087]В области организации ритуальных услуг
Таблица 2.16. Объекты местного значения муниципального округа в области организации ритуальных услуг
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Места погребения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь кладбищ (традиционного захоронения, урновых захоронений после кремации) принята в соответствии с пунктами 108 и 109 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	[bookmark: _Hlk497494131]Не нормируется

	Организации ритуального обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 23 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не нормируется


2.2.10. В области культуры и искусства
[bookmark: OLE_LINK1008][bookmark: OLE_LINK1009][bookmark: OLE_LINK1010]Таблица 2.17. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее 2 общедоступных библиотек в городе Сорочинск (показатель для малого города) и 1 объекта на сельский населенный пункт с численностью населения более 100 чел. принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут принята как в соответствии с пунктом 64.5 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Одна детская библиотека в городе Сорочинск (показатель для малого города) принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут принята как в соответствии с пунктом 64.2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Краеведческий музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальный округ (в городе Сорочинск) принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 (показатель для малого города)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (личным транспортом) 60 минут принята как в соответствии с пунктом 65.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Учреждение клубного типа / дом культуры / передвижной многофункциональный культурный центр / сельский клуб
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее 2 объектов в городе Сорочинск (показатель для малого города) и 1 объекта в сельском населенном пункте с численностью населения более 100 чел. принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.
Количество посадочных мест установлено в соответствии с пунктом 69 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 (показатель для муниципального округа с численностью населения от 30000 до 49999 чел. – 45 посадочных мест на 1000 чел.)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут принята как в соответствии с пунктом 69.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Кинозалы и кинотеатры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее 25 мест в кинозалах и кинотеатрах на 1000 чел. принято в соответствии с пунктом 72 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут принята как в соответствии с пунктом 72 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026


2.2.11. [bookmark: _Toc230198090]В области благоустройства и озеленения территории
Таблица 2.18. Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства территории
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Элементы благоустройства жилого микрорайона
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с пунктом 6.4.33 СП 42.13330.2026 в составе микрорайона на отдельных земельных участках размещаются следующие элементы благоустройства: площадки отдыха взрослого населения; детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста); площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные); площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки сбора ТКО); игровые площадки для собак.
Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона приняты согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность элементов благоустройства принимается в пределах жилого микрорайона


Таблица 2.19. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории 
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Базовый показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 22 РНГП Оренбургской области: для города Сорочинск 8 кв. м на 1 чел. (как для малого города с численностью населения более 20 тыс. чел.); для сельских населенных пунктов 12 кв. м на 1 чел.
Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов: 
Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории (1,15 для территорий нового строительства; 0,9 для реконструируемых территорий; 1 для стабилизированных территорий), Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения (1,01 при высокой плотности, 1,0 при средней плотности, 0,97 при низкой плотности)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная и пешеходная доступность принята согласно таблице 22 РНГП Оренбургской области


2.2.12. [bookmark: _Toc230198091]В области обеспечения связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания
Таблица 2.20. Объекты в области почтовой связи
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (подпункт 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России» среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в городских населенных пунктах и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах


Таблица 2.21. Объекты в области общественного питания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городе Сорочинск) на 1000 человек принята в соответствии с пунктом 101 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 30 минут, пешеходная для объектов микрорайонного уровня приняты в соответствии с пунктом 101 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026


Таблица 2.22. Объекты в области торговли
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Стационарные торговые объекты
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов принято в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадью торговых объектов» (ред. от 30.10.2024) (показатели для Сорочинского муниципального округа)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 30 минут, пешеходная для объектов микрорайонного уровня приняты в соответствии с пунктом 101 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	Прочие торговые объекты
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество нестационарных торговых объектов, торговых объектов по продаже периодической печатной продукции принято в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадью торговых объектов» (ред. от 30.10.2024) (показатели для Сорочинского муниципального округа)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Ярмарки, розничные рынки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых мест принято в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадью торговых объектов» (ред. от 30.10.2024) (показатели для Сорочинского муниципального округа)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Пункты выдачи товаров интернет-магазинов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не менее 30 кв. м на 1000 чел. принято в соответствии с пунктом 102 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 метров для многоквартирной жилой застройки, 1500 метров для индивидуальной жилой застройки принято в соответствии с пунктом 102 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026


Таблица 2.23. Объекты в области бытового и коммунального обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городе Сорочинск в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек, в сельских населенных пунктах 7 рабочих мест на 1000 чел. принята в соответствии с пунктом 103 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 103 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2016

	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность банями принята в соответствии с пунктом 92 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Жилищно-эксплуатационные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. принят в соответствии с пунктом 97.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 3000 метров принята в соответствии с пунктом 97.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026


2.2.13. В области деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Таблица 2.24. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
	[bookmark: OLE_LINK556][bookmark: OLE_LINK557][bookmark: OLE_LINK558]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 22 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Площадь хранения 2,5 кв. м на 1000 единиц хранения принята в соответствии с таблицей 7 СП 44.13330.2011

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.25. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с пунктом 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок.
Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.
Согласно пункту 111.7 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. чел. населения с учетом компоновки по СП 500.1325800

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В соответствии с пунктом 111.7 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1-1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт




3. [bookmark: _Toc230198092]Правила и область применения расчетных показателей
3.1. [bookmark: _Toc498871958][bookmark: OLE_LINK748][bookmark: OLE_LINK553][bookmark: OLE_LINK554][bookmark: _Toc230198093]Область применения расчетных показателей
Действие местных нормативов градостроительного проектирования Сорочинского муниципального округа Оренбургской области распространяется на всю территорию Сорочинского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП. 
Настоящие МНГП Сорочинского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Сорочинского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения. 
Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности. 
3.2. [bookmark: _Toc498871959][bookmark: OLE_LINK555][bookmark: OLE_LINK562][bookmark: _Toc273554828][bookmark: _Toc273558607][bookmark: _Toc230198094]Правила применения расчетных показателей
В процессе подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Сорочинского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов. 
В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Сорочинского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа. 
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Сорочинского муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа. 
При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Сорочинского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 
МНГП Сорочинского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Оренбургской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Сорочинского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Оренбургской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Сорочинского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Оренбургской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Оренбургской области.
МНГП Сорочинского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Оренбургской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Сорочинского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Оренбургской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Сорочинского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Оренбургской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Оренбургской области.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Оренбургской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
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